|  |  |
| --- | --- |
|  **CEYLIFT CY30D NEO TEKNİK ÖZELLİKLER** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Genel | Tanımlama | BİRİM | CY30D NEO |
| **Üretici**  |  | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.  |
| **Menşei**  |  | Türkiye Cumhuriyeti |
| **Sürüş** |  | Dizel |
| **Yük Kapasitesi**  | kg | 3000 |
| **Yük Merkezi Mesafesi** | mm | 500 |
|  | **Aks Açıklığı** | mm | 1750 |
| Ağırlıklar | **Servis Ağırlığı** | kg | 4480 |
| **Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)** | Kg | 6435 /975 |
| **Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)** | Kg | 1690 /2720 |
| Tekerlekler,Şase | **Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)** |  | P  |
| **Lastik ölçüleri ön** |  | 28x9x15-12PR |
| **Lastik ölçüleri arka** |  | 6.50-10-10PR |
| **Tekerlek sayısı ön/arka**  |  | 2 /2 |
| **Tekerlek iz genişliği ön / arka** | mm | 1060 / 985 |
|  | **Devirme açısı** | derece | 6°/12° |
|  | **Kapalı konum asansör yüksekliği** | mm | 2120 |
|  | **Serbest kaldırma** | mm | 155 |
|  | **Kaldırma yüksekliği** | mm | 3300 |
| Temel Ölçüler | **Açık konumda asansör yüksekliği** | mm | 4500 |
| **Kabin yüksekliği** | mm | 2180 |
| **Uzunluk (Çatal dahil)** | mm | 4015 |
| **Uzunluk (Çatal yüzeyine)** | mm | 2770 |
| **Forklift genişliği** | mm | 1280 |
| **Çatal ölçüleri** | TxWxL mm | 45 x100 x 1200 |
|  | **Çatal taşıyıcı genişliği** | mm | 1100 |
|  | **Yerden yükseklik, asansör altı** | mm | 135 |
|  | **Yerden yükseklik, şase altı** | mm | 195 |
|  | **Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle** | mm | 4100 |
|  | **Dönme yarı çapı** | mm | 2400 |
| PerformansBilgileri | **Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz** | Km /h | 19 / 20  |
| **Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz** | mm / s | 420 / 500  |
| **İndirme hızı, yüklü/yüksüz** | mm /s | 490 / 530  |
| **Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)** | % | 25 |
| **Akü Voltaj /Kapasite** | V/Ah | 12 / 90 |
| **Park freni, Çalışma/Kontrol** |  | El / mekanik |
| Motor | **Marka** |  | TUMOSAN  |
| **Model** |  | 3DN-29 I\*055C |
| **Motor Gücü** | Hp / kW | 55 / 40 |
| **Max. Tork SAE net** | Nm@min-1 | 196 |
| **Nominal Devir** | Min-1 | 2500 |
| Şanzıman | **Tip** |  | Powershift |
| **Yakıt Tankı Kapasitesi** | L | 75 |