|  |  |
| --- | --- |
|  **CEYLIFT CY18E ( 3 TEKER) TEKNİK ÖZELLİKLER** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Genel | Tanımlama | BİRİM | CY18E  |
| **Üretici**  |  | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.  |
| **Menşei**  |  | Türkiye Cumhuriyeti |
| **Sürüş** |  | Elektrik |
| **Yük Kapasitesi**  | kg | 1800 |
| **Yük Merkezi Mesafesi** | mm | 500 |
|  | **Aks Açıklığı** | mm | 1450 |
| Ağırlıklar | **Servis Ağırlığı** | kg | 3040 |
| **Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)** | Kg | 4300 / 540 |
| **Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)** | Kg | 1295 / 1745 |
| Tekerlekler,Şase | **Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)** |  | V |
| **Lastik ölçüleri ön** |  | 18X7-8 |
| **Lastik ölçüleri arka** |  | 15X4 1/2 - 7 |
| **Tekerlek sayısı ön/arka**  |  | 2 /2 |
| **Tekerlek iz genişliği ön / arka** | mm | 1000 / 175 |
|  | **Devirme açısı** | derece | 5°/7° |
|  | **Kapalı konum asansör yüksekliği** | mm | 2190 |
|  | **Serbest kaldırma** | mm | 135 |
|  | **Kaldırma yüksekliği** | mm | 3300 |
| Temel Ölçüler | **Açık konumda asansör yüksekliği** | mm | 4300 |
| **Kabin yüksekliği** | mm | 1985 |
| **Uzunluk (Çatal dahil)** | mm | 3320 |
| **Uzunluk (Çatal yüzeyine)** | mm | 2120 |
| **Forklift genişliği** | mm | 1140 |
| **Çatal ölçüleri TxWxL** | mm | 40 x100 x 1200 |
|  | **Çatal taşıyıcı genişliği** | mm | 930 |
|  | **Yerden yükseklik, asansör altı** | mm | 82 |
|  | **Yerden yükseklik, şase altı** | mm | 95 |
|  | **Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle** | mm | 3485 |
|  | **Dönme yarı çapı** | mm | 1700 |
| PerformansBilgileri | **Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz** | Km /h | 16 / 16  |
| **Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz** | mm / s | 380 / 480 |
| **İndirme hızı, yüklü/yüksüz** | mm /s | 480 / 420  |
| **Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)** | % | 24,5 |
| **Park freni, Çalışma/Kontrol** |  | Mekanik |
| E-Motor | **Sürüş Motoru Değeri S2 1 Saat** | kW | 7,1 x 2  |
| **Pompa Motoru Değeri** | kW | 15,8 |
| **Akü Voltajı ,Nominal Kapasitesi K5** | V / Ah | 48 / 625 |
| **Akü Ağırlığı**  | kg | 860 |
| **Akü Ölçüleri L/W/H** | mm | 628 / 827 / 630 |
| **Sürüş Kontrol Tipi** |  | AC |