|  |  |
| --- | --- |
| **CEYLIFT CY50D TEKNİK ÖZELLİKLER** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Genel | Tanımlama | BİRİM | CY50D |
| **Üretici** |  | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. |
| **Menşei** |  | Türkiye Cumhuriyeti |
| **Sürüş** |  | Dizel |
| **Yük Kapasitesi** | kg | 5000 |
| **Yük Merkezi Mesafesi** | mm | 600 |
|  | **Aks Açıklığı** | mm | 2000 |
| Ağırlıklar | **Servis Ağırlığı** | kg | 6920 |
| **Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)** | Kg | 10605 /1315 |
| **Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)** | Kg | 2670 /4250 |
| Tekerlekler,  Şase | **Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)** |  | P |
| **Lastik ölçüleri ön** |  | 300-15-18 PR |
| **Lastik ölçüleri arka** |  | 7.00-12-12 PR |
| **Tekerlek sayısı ön/arka** |  | 2 /2 |
| **Tekerlek iz genişliği ön / arka** | mm | 1195/1135 |
|  | **Devirme açısı** | derece | 6°/12° |
|  | **Kapalı konum asansör yüksekliği** | mm | 3050 |
|  | **Serbest kaldırma** | mm | 155 |
|  | **Kaldırma yüksekliği** | mm | 4500 |
| Temel Ölçüler | **Açık konumda asansör yüksekliği** | mm | 5700 |
| **Kabin yüksekliği** | mm | 2310 |
| **Uzunluk (Çatal dahil)** | mm | 4520 |
| **Uzunluk (Çatal yüzeyine)** | mm | 3320 |
| **Forklift genişliği** | mm | 1450 |
| **Çatal ölçüleri** | TxWxL mm | 50 x150 x 1200 |
|  | **Çatal taşıyıcı genişliği** | mm | 1350 |
|  | **Yerden yükseklik, asansör altı** | mm | 150 |
|  | **Yerden yükseklik, şase altı** | mm | 205 |
|  | **Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle** | mm | 4480 |
|  | **Dönme yarı çapı** | mm | 2850 |
| Performans  Bilgileri | **Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz** | Km /h | 23 / 24 |
| **Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz** | mm / s | 350 / 430 |
| **İndirme hızı, yüklü/yüksüz** | mm /s | 480 / 450 |
| **Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)** | % | 30 |
| **Akü Voltaj /Kapasite** | V/Ah | 12 / 105 |
| **Park freni, Çalışma/Kontrol** |  | El / ELEKTRO HİDROLİK |
| Motor | **Marka** |  | TUMOSAN |
| **Model** |  | 4DT-39I\*185C |
| **Motor Gücü** | Hp / kW | 85 / 62 |
| **Max. Tork SAE net** | Nm@min-1 | 340 |
| **Nominal Devir** | Min-1 | 2500 |
| Şanzıman | **Tip** |  | Powershift |
| **Yakıt Tankı Kapasitesi** | L | 98 |