|  |  |
| --- | --- |
|  **CEYLIFT CY70D TEKNİK ÖZELLİKLER** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Genel | Tanımlama | BİRİM | CY70D  |
| **Üretici**  |  | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.  |
| **Menşei**  |  | Türkiye Cumhuriyeti |
| **Sürüş** |  | Dizel |
| **Yük Kapasitesi**  | kg | 7000 |
| **Yük Merkezi Mesafesi** | mm | 600 |
|  | **Aks Açıklığı** | mm | 2300 |
| Ağırlıklar | **Servis Ağırlığı** | kg | 11200 |
| **Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)** | Kg | 16218 /2982 |
| **Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)** | Kg | 5990 /5210 |
| Tekerlekler,Şase | **Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)** |  | P  |
| **Lastik ölçüleri ön** |  | 8.25-15-16 PR |
| **Lastik ölçüleri arka** |  | 8.25-15-16 PR |
| **Tekerlek sayısı ön/arka**  |  | 4 /2 |
| **Tekerlek iz genişliği ön / arka** | mm | 1580/1650 |
|  | **Devirme açısı** | derece | 6°/10° |
|  | **Kapalı konum asansör yüksekliği** | mm | 3395 |
|  | **Serbest kaldırma** | mm | 190 |
|  | **Kaldırma yüksekliği** | mm | 4500 |
| Temel Ölçüler | **Açık konumda asansör yüksekliği** | mm | 5573 |
| **Kabin yüksekliği** | mm | 2425 |
| **Uzunluk (Çatal dahil)** | mm | 4970 |
| **Uzunluk (Çatal yüzeyine)** | mm | 3770 |
| **Forklift genişliği** | mm | 2076 |
| **Çatal ölçüleri** | TxWxL mm | 70 x150 x 1200 |
|  | **Çatal taşıyıcı genişliği** | mm | 1840 |
|  | **Yerden yükseklik, asansör altı** | mm | 180 |
|  | **Yerden yükseklik, şase altı** | mm | 270 |
|  | **Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle** | mm | 5130 |
|  | **Dönme yarı çapı** | mm | 3350 |
| PerformansBilgileri | **Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz** | Km /h | 23 / 24  |
| **Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz** | mm / s | 350 / 430 |
| **İndirme hızı, yüklü/yüksüz** | mm /s | 480 / 450  |
| **Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)** | % | 24 |
| **Akü Voltaj /Kapasite** | V/Ah | 12 / 105 |
| **Park freni, Çalışma/Kontrol** |  | El / ELEKTRO HİDROLİK |
| Motor | **Marka** |  | TUMOSAN |
| **Model** |  | 4DT-41I\*105C |
| **Motor Gücü** | Hp / kW | 105 / 78 |
| **Max. Tork SAE net** | Nm@min-1 | 350 |
| **Nominal Devir** | Min-1 | 2300 |
| Şanzıman | **Tip** |  | Powershift |
| **Yakıt Tankı Kapasitesi** | L | 170 |